경기예술고등학교 교복(동‧하복) 규격서

□ 동복

남학생		여학생
재킷	디자인 및 소재	재킷	디자인 및 소재
	신사복 옷깃 재킷 단추 3개 위 재킷 주머니, 밑 양쪽 입술 주머니 덮개 위 재킷 주머니 중앙 마크 부착 원단색상 : 갈색 원단섬유 : 울 60%, 폴리에스터 40% 72수		신사복 옷깃 재킷 단추 3개 위 재킷 주머니, 밑 양쪽 입술 주머니 덮개 위 재킷 주머니 중앙 마크 부착 원단색상 : 갈색 원단섬유 : 울 60%, 폴리에스터 40% 72수
조끼	디자인 및 소재	조끼	디자인 및 소재
	브이넥, 소매 뜨개 조르개 끝부분 갈색 꽈배기 2줄 조끼 색상 베이지색 왼쪽 가슴 중앙 마크 원단섬유 : 아크릴 43%, 울 43%, 폴리스판덱스 14%		브이넥, 소매 뜨개 조르개 끝부분 갈색 꽈배기 2줄 조끼 색상 베이지색 왼쪽 가슴 중앙 마크 원단섬유 : 아크릴 43%, 울 43%, 폴리스판덱스 14%
와이셔츠 또는 티셔츠	디자인 및 소재	블라우스 또는 티셔츠	디자인 및 소재
	아이보리색 남자 기본 와이셔츠 넥타이 남자 기본 미색 바탕 갈색 줄지 왼쪽 주머니 4. 소매 끝 겉·안 미색 바탕, 갈색 줄지 5. 단추 쪽 미색 바탕, 갈색 줄지 6. 소매 속 미색 바탕, 갈색 줄지 원단섬유 : 폴리에스터 75%, 레이온 25% (스판덱스)		아이보리색 여자 기본 블라우스 넥타이 여자 기본 미색 바탕, 갈색 줄지 앞, 뒤 라인 4. 소매 끝 겉·안 미색 바탕, 갈색 줄지 5. 단추 쪽 미색 바탕, 갈색 줄지 6. 옷깃 끝 굴림 7. 소매 속 미색 바탕, 갈색 줄지 원단섬유 : 폴리에스터 75%, 레이온 25% (스판덱스)
바지	디자인 및 소재	스커트 또는 바지	디자인 및 소재
	남자 기본 바지 허리 조절기 양쪽 주머니 양쪽 뒷주머니 양쪽, 왼쪽 덮개 원단색상 : 갈색 원단섬유 : 울 60%, 폴리에스터 40% 60~40수 (스판덱스)		양쪽 주머니 지퍼 H라인 형태 / 앞 주름 형태 원단색상 : 갈색 원단섬유 : 울 60%, 폴리에스터 40% 60~40수 (스판덱스)

□ 하복

남학생		여학생
와이셔츠	디자인 및 소재	블라우스	디자인 및 소재
	남방형 남자 와이셔츠 형태 옷깃 뒷 다트 주머니 갈색 파이핑 주머니 중앙 마크 5. 겉 갈색 줄지 배색 6. 옷깃 전체 갈색 줄지 배색 7. 단자 부분 안감 겉 갈색 줄지 배색 8. 소매 끝 1.8cm 줄지, 위에 갈색 파이핑 원단색상 : 흰색 원단섬유 : 레이온 25%, 폴리에스터 75%		옷깃 폭 5.8cm, 갈색 줄지 배색 바깥쪽 1,8cm 배색 갈색 앞판 갈색 줄지 배색 4. 주머니 중앙 마크 5. 갈색 0.5cm 배색 6. 소매 갈색 파이핑, 1.8cm 줄지 배색 7. 3cm 폭 갈색 줄지 배색 밑단 원단색상 : 흰색 원단섬유 : 레이온 25%, 폴리에스터 75%)
바지	디자인 및 소재	스커트 또는 바지	디자인 및 소재
	남자 기본 바지 허리 조절기 양쪽 앞주머니 양쪽 원단색상 : 갈색 뒷주머니 양쪽, 왼쪽 덮개 원단섬유 : 울 50%, 폴리에스터 50% (스판덱스)		양쪽 주머니 지퍼 조절기 없음 H라인 형태 / 앞 주름 형태 원단색상 : 갈색 원단섬유 : 울 50%, 폴리에스터 50% (스판덱스)

□ Q-마크 인증기준(일부 발췌)

시험 항목		상의		바지, 스커트, 모직 조끼		셔츠, 블라우스
		겉감	안감	겉감	안감	겉감
혼용률(%)	표시 기준	(소모) 모 60% 폴리에스터 40%	폴리에스터 100%	모 60% 폴리에스터 40%	폴리에스터 100%	스판덱스-폴리 75% 레이온 25%
		(방모) 모 80% 나일론 20%		-		일반-폴리 65% 레이온 35%
	표시 기준비례	±5 이내	±5 이내	±5 이내	±5 이내	±5 이내
세탁 견뢰도(급)	변·퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	―	4 이상
	오염	4 이상	4 이상	4 이상	―	4 이상
마찰 견뢰도(급)	건	4 이상	4 이상	․	․	․
	습	3 이상	․	․	․	․
일괄 견뢰도(급)		4 이상	―	․	․	․
드라이 클리닝 견뢰도(급)	변·퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	―	․
	용제 오염	4 이상	4 이상	4 이상	―	․
물 견뢰도(급)	변·퇴색	4 이상	4 이상	4 이상	4 이상	․
	오염	3-4 이상	3-4 이상	3-4 이상	3-4 이상	․
세탁 치수 변화율(%)	경사 방향	±3% 이내	±3% 이내	±3% 이내	―	±3% 이내
	위사 방향	±3% 이내	±3% 이내	±3% 이내	―	±3% 이내
드라이 클리닝 수축률(%)	경사 방향	±3% 이내	±3% 이내	±2% 이내	―	․
	위사 방향	±3% 이내	±3% 이내	±2% 이내	―	․
인장강도(N)	경사 방향	178 이상	―	178 이상 ㈜1	―	156 이상
	위사 방향	178 이상	―	178 이상	―	156 이상
필링(급)		4 이상	―	4 이상 ㈜2	―	4 이상
인열강도(N)	경사		11 이상	․	․	․
	위사		11 이상	․	․	․
내 드라이클리닝 성 (%, 외관)	치수 변화율	±2% 이내		․	․	․
	외관	변화 없음		․	․	․

※ 니트, 조끼, 카디건 혼용률 : 아크릴 43%, 모 43%, 폴리스판덱스 14%

※ KC 안전요건에 적합하여야 함

(주)1 모직 조끼(니트, 조끼, 카디건) 인장강도 제외.

(주)2 모직 조끼(니트, 조끼, 카디건) 아크릴 50% 이상일 때, 필링 3급 이상

□ 기타 참고사항

- 부속품(넥타이, 리본, 교표 등), 부가비용(기장수선비 등) 포함

- 특정업체의 상호나 로고 부착 금지